{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":62,"n_cols":4,"rows_kept":62,"merged":[[0,0,0,3],[2,0,61,0],[2,1,61,1],[2,3,61,3]]}
["信息工程系承办信息网络布线赛项\n租赁设备参数"]
["序号","产品名称","功能模块参数","数量"]
[1,"智能信息网络实训装置（VINC-1A）T型","模块名称：信息网络布线装置",2]
[null,null,"1.长≥3680mm，高≥1580mm，宽≥1790mm。"]
[null,null,"2.信息网络布线工作中心是根据建筑工程综合布线及数据中心的特点，全新设计开发的一套信息布线实训平台，既满足传统综合布线实训教学使用，又与最新的 IDC 数据中心安装规范接轨；  "]
[null,null,"3.高强度金框架 3 套，多功能面板22块，侧面板5块，顶盖板1块；"]
[null,null,"4.墙体模块化设计分有黄、绿、蓝三个不同的安装区域，可以直观模拟建筑物不同工作区域，如家居布线、建筑布线和数据中心布线；"]
[null,null,"5.具有极高兼容性，可以安装符合 ISO标准的布线产品及材料；"]
[null,null,"6.采用实际工程项目模型设计，体现综合布线系统各种典型的安装场景。具有35CM 高地柜，上面铺设一个钣金板，模拟中心机房地板架空布线实训；"]
[null,null,"7.机柜安装及配线设备上架安装实训；"]
[null,null,"8.线槽线管安装实训；"]
[null,null,"9. ▲安装面板结构分为2种："]
[null,null,"1）钢结构多功能孔板内嵌中密板，满足线槽、线管、桥架及底盒安装实训。"]
[null,null,"2）安装面板为透明亚克力板同时内嵌有4口工作区模组，同时配套有线管，满足暗布线实训要求；"]
[null,null,"10.水平链路安装实训；"]
[null,null,"11.干线链路安装实训；"]
[null,null,"12.扩展智能楼宇工程安装实训；"]
[null,null,"13.墙体内嵌有电源线路及漏电开关，且墙面装有电源接口，底盒采用嵌入式暗装连接，形成完善的现实工程环境，让学生能直接通过工程项目实训模块的学习，就能全面体会真实的客户使用环境。"]
[null,null,"14.▲提供清晰的图纸、效果图（或实物图）予以证明。"]
[null,null,"模块名称：机架布线装置"]
[null,null,"1.长≥600mm，宽≥600mm，高≥1640mm。"]
[null,null,"2.19 英寸黑色，前后为网格金属门，满足至少32个1U设备安装；"]
[null,null,"3.机柜两侧带有多功能安装孔，同时带有垂直理线槽。"]
[null,null,"4.采用优质冷轧钢板,立柱:2.0mm,其它1.2mm,表面喷沙,脱脂,防火锈,静电喷涂；"]
[null,null,"5.32U开放式机柜1套，垂直理线槽1套，机柜螺丝120 个；"]
[null,null,"6.垂直理线槽，理线槽盖采有吸铁闭合。侧面具有工作区安装区域，可以进行明装底盒、光纤终端盒安装；"]
[null,null,"7.用在网络布线间，楼层配线间，中心机房，数据机房，控制中心，监控室，监控中心等。"]
[null,null,"8.▲提供清晰的图纸、效果图（或实物图）予以证明。"]
[null,null,"模块名称：防护型挂壁式网络机柜"]
[null,null,"1.长≥600mm，高≥600mm，深≥400mm"]
[null,null,"产品特点："]
[null,null,"2.机柜采用铝型材框架与钢板结构组合设计，铝型材表面进行氧化处理，钢板表面采用防静电喷涂处理；"]
[null,null,"3. ▲机柜凌边设有弧形设计，防止学生实训时身体与机柜撞击受伤；美观圆润，颜色可选；"]
[null,null,"4.左右两扇侧门可以打开拆卸，方便安装和维修；"]
[null,null,"5.壁挂式安装方式，背面有挂墙孔，孔距 400mm*200 mm，上下左右预设有超大出线长孔；"]
[null,null,"6.内部设有安装孔，可根据需要安装层板；"]
[null,null,"7. 8.12U机柜1个，机柜螺丝40个；"]
[null,null,"8.用在网络布线间，楼层配线间等；"]
[null,null,"9.机柜正面四角及4边要求采用弧形结构设计，防止学生安装训练时碰撞受伤。"]
[null,null,"10.▲投标人提供对机柜设计清晰的图纸、效果图（或实物图） 。"]
[null,null,"模块名称：网络布线桥架装置"]
[null,null,"1.长≥7000mm，宽≥200mm，高≥100mm"]
[null,null,"产品特点："]
[null,null,"2.网格式结构，外表镀锌设计；"]
[null,null,"3.带有标准链接组件，可以根据环境组合成需要的形态；"]
[null,null,"4.承载力强，而已承受每平方米100公斤以上；"]
[null,null,"5.桥架主体7米，桥架托臂6个，连接件1套；"]
[null,null,"6.用在网络布线走线路由的线缆承载；"]
[null,null,"7. ▲网格式桥架具有直角、高低转换、内角、 外角等转接头，长度大于6米；"]
[null,null,"8.带有标准链接组件，可以根据环境组合成需要的形态。承载力强，可承受每平方米100公斤以上。"]
[null,null,"模块名称：光纤槽道装置"]
[null,null,"1.长≥3840mm，宽≥120mm，高≥100mm"]
[null,null,"2.光纤槽道装置1套，含槽道托架3个，连接件12个，安装螺丝16个，封口板3块；"]
[null,null,"3.投标时需提供4个不同角度的清晰效果图（或实物图）予以证明；"]
[null,null,"4.专门为布放光纤而准备的走线槽，保证光纤全程曲率半径≥40mm；"]
[null,null,"5. ▲槽道具有直角、外角、高低转换、垂直三通、出纤口、喇叭口等转接头，组装长度需大于3.8米；"]
[null,null,"6.带有标准链接组件，可以根据环境组合成需要的形态；"]
[null,null,"7.1.5米光纤槽道承重35Kg，垂直变形小于10mm；最大承重超过80Kg；"]
[null,null,"8.出纤口为阻燃材料，安装位置灵活，能满足各种地方出纤的需要；"]
[null,null,"9.塑料件燃烧性能："]
[null,null,"1) 注塑件、挤出件制品燃烧性能符合等级：GB/T2048-1996中FV-0级；"]
[null,null,"2) 波纹软管制品燃烧性能符合等级：GB/T2048-1996中FV-2级；"]