{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["机房改造配置清单"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"机房改造配置清单","index":0,"n_rows":9,"n_cols":8,"rows_kept":9,"merged":[[1,8,2,15],[3,8,3,15],[4,8,4,15],[8,0,8,1]]}
["序号","名称","产品参数","数量","单位","单价","总价","备注"]
["1","云服务器","1、架构：2U机架式软硬件一体服务器；\n2、处理器：实配≥1颗Intel Xeon Silver 4210R 10核/20线程，2.4GHz主频；\n3、内存：最大支持16个内存DIMM槽，实配≥128GB DDR4；\n4、硬盘：最大支持8个热插拔3.5”/2.5” SATA/SAS/SSD硬盘; 实配 ≥2块1.92TB SSD硬盘，2块8TB 7.2K转企业级SATA硬盘； \n5、网络：4个千兆网口； \n6、I/O： ≥ 3个PCI-E扩展插槽，2个USB端口，1个VGA端口；\n7、RAID：≥1块8端口独立阵列卡，支持RAID 0/1/10/5/50/6/60，支持掉电保护；\n8、电源：标配高效节能服务器专用电源，可选800W 1+1铂金热插拔冗余电源；\n9、支持IPMI2.0，对外提供1个100/1000 Mbps RJ45管理网口，支持远程管理；可过WEB管理台上的控制台直接进入服务器底层操作系统，实现底层系统编辑和维护； \n10、为了应对学校网络调整，可在管理平台上灵活修改服务器的ip地址，无需重启服务器，使用更改后的ip地址即可访问平台，平台原有模板、桌面信息、网络配置无变化；\n11、支持在WEB管理平台上直接对服务器SSD硬盘进行性能测试，可获取SSD硬盘16K随机读、顺序写数值，便于管理员定位系统故障；\n12、★提供CNAS认可资质的第三方专业检测机构出具的产品检测报告，报告至少涵盖高温工作、交变湿热、随机振动、压力试验、跌落实验、碰撞试验等内容；\n13、通过国家强制CCC认证以及节能认证；",1,"台",null,null,"管理服务器，用作模板镜像的存储及下发"]
["2","学生工作站","1、机箱：标准塔式机箱，体积17L；\n2、芯片组：英特尔B660；\n3、处理器：intel Core I7-12700F；\n4、内存：16G DDR4 3200 ， ≥2个内存插槽 ，最大支持64G；\n5、存储：标配512GB M.2 NVME固态硬盘（可选最大支持2T），1T SATA 3.5寸机械硬盘扩展;\n6、显卡：GTX1030 4G显存高性能独立显卡；\n7、端口：前置：1 个音频输入；1 个音频输出，4 个  USB 接口（USB3.0接口不少于2个）；\n 后置：主板板载2 个 DisplayPort1.4接口，1个HDMI口，一个VGA接口，支持4屏显示；4 个 USB 3.2Gen端口，2 个 USB 2.0端口；音频输入输出口1组（3孔），1 个千兆 RJ-45网络接口； \n8、主板供电：50A高规格Dr.Mos，8+1+1相供电，8PinCPU供电；\n9、主板扩展接口：1个PCle4.0X16强化接口，1个PCIe3.0X1接口, 2个PCle4.0 X4速率M.2接口,支持2280/2240规格,支持WiFi模块；不少于3个SATA3 6G速率接口，4个4Pin风扇接口，USB3.0插针*1，USB2.0插针*2，主板带CMOS一键易清按钮无需跳线放电，板载Debug侦错灯，可选配主机内置喇叭、机箱电子锁；\n10、电源：不低于550W SFX高能效电源；11、23.8显示器",120,"台",null,null,"含23.8寸显示器及键鼠"]
["3","桌面云系统","1、虚拟化软件可直接安装在物理服务器上，通过一个安装包即可实现VDI/VOI/IDV三种架构云桌面服务端的统一安装，并立即生效使用，无需部署其他组件，降低安装复杂度，安装完成后管理平台可通过账号密码及微信扫码多种方式登录；\n2、管理平台和终端支持IPv4、IPv6网络环境下的安装使用，可配置IPv4、IPv6网络信息；\n3、支持跨校区多区域资源汇总分析，可统计所有区域的桌面云部署信息，至少包括服务器数量，CPU、内存、存储使用率，教室数量，终端数量，桌面数量等，也可统计分析区域内桌面使用次数，桌面场景使用时长，机房日均使用时长等信息，便于学校掌握桌面云整体建设使用情况；   \n4、支持系统环境的批量部署，可根据不同专业的教学、考试要求，快速创建多套教学环境，使用时开放，不使用时随时回收；\n5、支持多种考试场景，包括但不限于全国计算机等级考试、ATA考试、会计类考试，在考试场景下，终端出现断网、断电等故障保证考试数据不丢失，更换终端可以正常恢复考试，保证考试正常进行；\n6、★支持批量部署裸虚拟机环境，学生可手动安装操作系统，满足装机实验课程的实践需要；（提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件）   \n7、★单个终端可同时支持教学桌面和个人桌面两种使用方式，教学桌面开机无需账号直接进入桌面，满足学生上课使用；个人桌面开机须输入账号密码进入桌面，便于个性化实验或教师办公使用；管理台可控制允许终端进入的桌面类型，包括仅使用教学桌面，仅使用个人桌面，混合登录三种方式；（提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件）   \n8、支持桌面还原属性修改，桌面创建完成后，可随时在管理平台根据教学需求修改教学桌面还原属性，可单独分别为系统盘和数据盘设置每次还原，每天还原，每周还原、每月还原或不还原，也可对场景中的任意数量的桌面实现立即还原，满足教学桌面还原和考试环境数据保存等需求；（提供功能截图并加盖原厂公章）    \n9、支持在一个终端上通过一个账号密码，同时登录多个个人桌面，桌面可窗口化显示，可以拖动缩放，无需桌面切换即可满足用户同时使用不同桌面的场景；\n10、★通过网页登录桌面或系统模板时，支持拖拽方式实现本地系统和虚拟桌面之间的文件上传和下载，便于数据文件的共享；  （提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件）         \n11、支持windows系统下的屏幕水印功能，可设置水印显示位置、字体大小、颜色、透明度，可设置显示内容，包括桌面计算机名，终端序号，桌面IP地址，MAC地址，还原方式等信息，还可自定义显示内容，进入系统后，桌面右上角可置顶显示设置的信息水印，便于管理员维护时快速查找对应的终端；\n12、支持个人桌面镜像分层技术，可直接在管理平台设置分层空间大小，用于存储用户系统盘产生的数据，个人桌面模板统一更新时，可保留个性化教学办公数据；\n13、支持硬件虚拟化功能，开启后针对硬件识别码的软件可实现软件统一注册，大幅度降低激活软件带来的工作量；（提供功能截图并加盖原厂公章）\n14、支持模板的共享和转让，管理用户可将所属权限下的模板共享给其他管理员，便于其他管理员编辑使用，也可直接转让模板，让被转让的管理员拥有模板所有操作权限，从而实现模板的分权管理； \n15、★支持模板分享链接，管理员可以将编辑模板的链接分享给需要编辑模板的用户，在浏览器中直接输入链接地址即可对模板进行编辑，支持分享日期、分享链接的失效期设置。（提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件）   \n16、支持云终端联动关机设置策略，可实现虚拟桌面正常关机时，终端设备自动关机；终端设备按电源键时虚拟桌面自动关机，终端异常断电时可根据策略实现虚拟机自动关机或挂起； \n17、具备共享磁盘功能，支持每周，每月自动清理，开启共享磁盘后，指定的教师机桌面和学生教学桌面可自动挂载“资料共享区”，教师可上传资料（可读可写），学生可读取资料（只读）；可自动挂载“资料上传区”，学生可以上传资料，无法访问他人资料，教师可读取所有人资料，便于教学数据存储和资料共享；\n18、桌面云平台支持教学网盘功能，无需第三方组件，创建桌面账户时可同步生成网盘账号，启用网盘后可通过该账号直接登录网盘，网盘支持网页端和本地客户端两种登录方式，用户在本地同步目录下的文件会自动与云端保持同步，便于数据移动访问和使用；\n19、★无需依赖第三方软件或脚本，即可在管理台编辑学期课表，可设置学期开始和结束时间、单双周安排、每节课起始时间，可直接将不同桌面拖拽到课表中，与各个课程时间对应，桌面环境根据课表时间自动启动；（提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件）   \n20、支持WinXP/Win7/Win8/Win10等Windows系统、Ubuntu/Redhat等Linux系统，中标麒麟等国产操作系统，Windows server2008/2012等服务器系统的发布；\n21、支持主流服务器、存储、网络设备厂商，支持主流PC厂商，不绑定终端设备；兼容多种架构和类型的终端，包括：X86云终端、ARM云终端等，可根据实际应用灵活选择终端配置；\n22、提供独立的桌面云系统检测工具，可检测服务器、终端连接状态，集群网络状态，数据库状态，文件系统状态，模板状态，桌面状态等内容，可提供体检分数和检测结果详情展示，并可生成检测报告，也可对检测的问题进行一键恢复，便于系统的日常运维；\n23、产品底层服务器虚拟化软件需通过中国电子技术标准化研究院的“信息技术 虚拟机管理通用要求”，“信息技术 弹性计算应用接口”测评，提供测评证书及测试报告复印件或扫描件；\n24、★软件厂商具备国家信息化部门颁发的ITSS信息技术服务标准符合性证书，云服务和运行维护两个业务领域，等级达到三级或以上等级，提供证书复印件或扫描件；\n25、★为了保证兼容性和稳定性，要求云服务器、云终端、桌面云系统软件、多媒体教学软件、计算机实验室智慧服务系统为同一品牌；",240,"节点",null,null,"融合版管理平台，满足后期VDI架构接入一个平台管理"]
["4","多媒体教学软件","1、支持屏幕广播功能，能够实现两种接收模式，包括学生全屏/窗口模式接收教师机广播的画面，全屏状态锁定学生鼠标和键盘；\n2、屏幕广播支持区域广播方式，教师端可选取一块区域广播给学生机；  \n3、屏幕广播状态下，教师可开启实时语音，学生端可以通过耳机接听教师语音，同时支持屏幕笔功能，教师可通过屏幕笔将屏幕当做画板进行绘制，便于教学互动；\n4、屏幕广播支持弹幕，教师机开启弹幕后，教师机和学生机可发送弹幕信息，便于及时交流、增强教学互动性；\n5、屏幕广播支持笔记截屏，教师机开启笔记截屏后，全屏广播时学生机可一键截取屏幕，保存上课重点信息；\n6、支持影音广播，即使在终端未进入桌面的状态，也能够实现全体学生的影音广播，影音广播下支持视频的切换、暂停，并支持点击进度条任意地方以改变视频播放进度；\n7、★在屏幕广播之后连接上来的终端可直接接收屏幕广播内容，用户终端关闭虚拟桌面仍可同步广播教师机屏幕和视频，不会中断教学；（提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件）   \n8、教师可选定一个学生操作本机或操作教师机进行教学演示，并将该学生演示的画面广播给每一个学生；被广播的学生将全屏/窗口接收演示学生的画面，全屏状态键盘和鼠标被锁定；\n9、支持遥控转播，教师端可对单个学生机进行遥控并转播到其它学生机桌面；支持遥控监看，教师可实时监看学生端的学生桌面，并可远程遥控学生端桌面，支持单屏控制和全体控制，控制时可锁定学生机；\n10、教师机可以连续监看所选学生机屏幕，每屏可监视多个学生，可设置每屏学生机的数量以及学生机屏幕轮循的时间间隔；\n11、具备游戏互动教学功能，支持击鼓传花，电子抢答等互动方式；上课过程中，老师可对学生奖励小红花，教师机可显示小红花奖励排行榜，显示每个学生的奖励数量，并可向学生发布奖励排行榜，提升学生参与感和学习兴趣；\n12、教师机可控制学生机是否可开启麦克风进行对话，开启语音连麦后，教师和学生可通过麦克风对话，语音交流可被班级其它所有学生听到，便于课堂语音互动；\n13、教师可对学生进行电子点名，可以自定义院系、专业、班级等单位类别，可导入导出学生信息，可设置签到时间，可显示签到人数；\n14、支持保存电子点名信息为班级座位信息，老师可导入班级座位信息，将机房上机机位与学生信息进行绑定，便于学生来机房后使用固定位置上机；\n15、支持作业下发，教师机可将自己机器上的文件传输到学生机，支持一对多传输，当选中多台学生机执行下发文件时，教师端需选择其中一台学生机作为样本机，并选择存放路径，支持发送文件或文件夹；\n16、支持收取作业，教师可发起作业提交，学生提交作业后自动收取，默认将收取上来的作业存放在桌面，该路径可自定义更换；作业命名方式支持学生自定义和教师自定义，教师自定义命名支持加入学生姓名、学号、学生机器名或学生机IP地址中的一种方式；\n17、支持一键收取指定路径的学生作业，弥补学生忘交作业和不会提交作业的缺点，提升老师收取作业的时效性；\n18、支持远程命令（包括一键关闭应用程序，一键关闭学生打开的Windows类窗口）、远程开机，远程关机等功能；\n19、支持屏幕录制与回放，教师机可以将本机的操作过程、讲解录制为一个文件，内容可回放，并可通过屏幕广播给学生；\n20、支持电子白板功能，可用电子白板进行绘制演示，并可共享到学生机，支持教师和学生协作共同通过电子白板进行知识总结、画面制作等；\n21、★支持黑屏肃静，教师可对学生执行黑屏肃静操作，能够自定义黑屏肃静的提示信息，支持手动解锁、按时解锁、按时长解锁；（提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件）  \n22、教师机对学生执行黑屏肃静后，支持追加学生执行黑屏肃静，也支持对单个学生机取消黑屏肃静，上课管理更灵活；\n23、支持班级学生使用固定位置上机，开机后学生机显示该座位绑定的学生信息，学生可根据自己的姓名找到上一次上机的位置进行上机，并可直接上机签到；\n24、提供行为管控模块，支持程序黑白名单限制，支持禁用外网，禁用USB设备，教师端主界面可展示USB设备、程序、网络禁用状态； 支持对学生的网络搜索进行关键字屏蔽，教师机设置限制搜索的关键词后，学生机通过浏览器搜索禁用的关键词，会自动弹出提示信息，或直接关闭学生机浏览器； \n25、支持考试功能，包括试题编辑、下发试卷、考试监控、成绩统计。可添加单选题、多选题、判断题、填空题、问答题；可设置考试时长，倒计时结束后自动结束考试。阅卷时，单选题、多选题、判断题支持自动评分和统计正确率。提供试题编制小工具，可下载小工具到教师自己的机器上，便于随时进行试卷编辑，编辑好的试卷可直接在教师机界面导入和下发；\n26、支持学生面板功能，学生端通过学生面板可使用电子举手，提交作业，查看消息等常用功能；\n27、教师端和学生端支持添加本地应用程序快捷功能按钮，便于一键打开需要使用的应用程序；\n28、软件厂商具有完善的售后服务体系，CTEAS售后服务体系完善程度认证达到七星级，提供证书复印件并加盖原厂公章；",4,"套",null,null,"教师上课用多媒体教学软件，用作广播教学"]
["5","16口POE交换机","提供16个千兆PoE电口、2个千兆光口\n交换容量：56 Gbps\n包转发率：41.67 Mpps\n支持IEEE 802.3at/af标准\n端口最大供电功率：30 W\n整机最大供电功率：230 W\n支持PoE看门狗\n支持6 KV防浪涌（PoE口）\n支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab\n支持管理平台管理\n支持手机APP管理\n支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级\n支持静态链路聚合\n支持PoE输出功率管理\n支持VLAN\n支持SNMPv1/v2c协议\n支持DHCP Snooping\n支持终端安全防护\n坚固式高强度金属外壳\n安装方式：机架式",1,"台"]
["6","光纤","12芯光纤，从华为ICT学院拉到中心机房，与原有监控系统对接",1000,"米"]
["7","系统集成","光纤的铺设，熔接预埋等，电线，插板等",1,"项"]
["合计"]