{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["设备清单"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"设备清单","index":0,"n_rows":5,"n_cols":7,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,6],[2,0,3,0],[2,1,3,1]]}
["贵州省第二届职业技能大赛网络安全线赛项设备-明细清单"]
["序号","名称","规格","技术参数","单位","数量","备注"]
[1,"设备租赁费","工作站","处理器：英特尔至强主频2.0GHz及以上, 总核心数20及以上,支持嵌套虚拟化\n内存：64GB及以上 2400MHz及以上\n硬盘：1T 固态硬盘","台",16]
[null,null,"神州数码安全靶场","靶场管理模块\n1、单设备同时支持多场竞赛，每场竞赛包含试卷、战队、开始时间、结束时间等信息；   \n2、试卷支持多个阶段，阶段支持多个任务，任务支持多附件格式，包含但不限于zip、php、jsp、asp、sh、exe等；   \n3、支持隔离、互通网络模式，隔离时战队间不能互相通信，互通时战队间可以互相通信；   \n4、支持导入包含用户、队伍、磁盘镜像、光盘镜像、任务、试卷等信息的非标准加密格式部分或全部内容；   \n5、支持封闭靶机控制台，封闭后选手不能打开控制台；   \n6、支持统一部署竞赛场景，为竞赛战队自动分发竞赛环境；   \n7、支持自动评分、FLAG可设置多个分值，支持阶梯得分序列，包含但不限于第1-5次得分；   \n8、支持防暴力破解答案，单用户每隔2秒可提交1次答案；\n9、支持竞赛开始前登录、查看须知、修改密码；   \n10、支持竞赛开始前禁止查看任务内容、拓扑信息、虚拟机信息、附件信息；   \n11、支持用户顺序就坐、随机就做、清除就坐功能；   \n12、支持根据战队进行网络规划，不同的战队属于不同的虚拟网络，攻击机、靶机IP地址自动获取，客户端全程无需手工配置地址，VLAN与IP可根据比赛要求自行设定；   \n13、支持防作弊机制，平台通过控制机生成动态FLAG，正确提交后原FLAG失效并重新生成，队伍靶机中的动态FLAG被修改后可触发违规扣分；   竞赛实战模块\n14、支持竞赛实战态势展示所有阶段总体情况，包含竞赛名称、排名、战队、当前答题，分数等信息；\n15、支持用户自定义竞赛实战态势模板、自定义竞赛实战态势模板导入；\n16、支持理论竞赛试题，包含单选、多选、填空、判断等试题形式，试题支持添加附件；   \n17、支持CTF竞赛试题，包含无顺序要求、所有题目可见的常规模式，以及无特定顺序跳转不同题目序列，仅当前题目可见的选定模式；\n18、支持防御演练，依据题目要求修复本队靶机特定漏洞，平台支持系统检测，检测执行后判断靶机是否符合修复要求，全程无需人工操作；   \n19、支持CTF混战，每个战队配置完全独立的靶机资源，队员可修复本队靶机漏洞提交静态FLAG得分、提交其他队伍靶机内动态FLAG得分，系统支持设置自动检测程序，检测队伍靶机漏洞是否修复；\n20、内置≥10套高职信息安全类竞赛试题；","台",16]
[2,"设备运输费","/",null,"次",2]