{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":180,"n_cols":6,"rows_kept":180,"merged":[[0,0,0,5],[2,0,7,0],[2,1,7,1],[2,3,7,3],[2,4,7,4],[2,5,7,5],[8,0,15,0],[8,1,15,1],[8,3,15,3],[8,4,15,4],[8,5,15,5],[16,0,20,0],[16,1,20,1],[16,3,20,3],[16,4,20,4],[16,5,20,5],[21,0,27,0],[21,1,27,1],[21,3,27,3],[21,4,27,4],[21,5,27,5],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[28,3,30,3],[28,4,30,4],[28,5,30,5],[31,0,45,0],[31,1,45,1],[31,3,45,3],[31,4,45,4],[31,5,45,5],[46,0,55,0],[46,1,55,1],[46,3,55,3],[46,4,55,4],[46,5,55,5],[56,0,62,0],[56,1,62,1],[56,3,62,3],[56,4,62,4],[56,5,62,5],[63,0,73,0],[63,1,73,1],[63,3,73,3],[63,4,73,4],[63,5,73,5],[74,0,88,0],[74,1,88,1],[74,3,88,3],[74,4,88,4],[74,5,88,5],[89,0,101,0],[89,1,101,1],[89,3,101,3],[89,4,101,4],[89,5,101,5],[102,0,108,0],[102,1,108,1],[102,3,108,3],[102,4,108,4],[102,5,108,5],[109,0,112,0],[109,1,112,1],[109,3,112,3],[109,4,112,4],[109,5,112,5],[113,0,118,0],[113,1,118,1],[113,3,118,3],[113,4,118,4],[113,5,118,5],[119,0,124,0],[119,1,124,1],[119,3,124,3],[119,4,124,4],[119,5,124,5],[125,0,135,0],[125,1,135,1],[125,3,135,3],[125,4,135,4],[125,5,135,5],[136,0,141,0],[136,1,141,1],[136,3,141,3],[136,4,141,4],[136,5,141,5],[142,0,145,0],[142,1,145,1],[142,3,145,3],[142,4,145,4],[142,5,145,5],[146,0,149,0],[146,1,149,1],[146,3,149,3],[146,4,149,4],[146,5,149,5],[150,0,153,0],[150,1,153,1],[150,3,153,3],[150,4,153,4],[150,5,153,5],[154,0,157,0],[154,1,157,1],[154,3,157,3],[154,4,157,4],[154,5,157,5],[158,0,161,0],[158,1,161,1],[158,3,161,3],[158,4,161,4],[158,5,161,5],[165,0,175,0],[165,1,175,1],[165,3,175,3],[165,4,175,4],[165,5,175,5]]}
["2025年贵州省信息网络布线赛项实训备赛耗材清单"]
["序号","产品名称","技术参数","单位","数量","备注"]
[1,"配线架（世赛专用）","（1）、CAT 6A屏蔽模块式配线架；","个",10]
[null,null,"（2）、模块化空架，全钢板外框结构；"]
[null,null,"（3）、标准19英寸结构化设计，可直接安装在标准机架或机柜上；"]
[null,null,"（4）、模块的插拔次数：≥1500次；"]
[null,null,"（5）、提供1U 24口规格，符合UL 94V-0阻燃性标准。"]
[null,null,"（6）、性能满足万兆以上铜缆以太网网络。"]
[2,"配线架（世赛专用）","（1）、Cat.5e非屏蔽模块式配线架；","个",10]
[null,null,"（2）、宽度：19inch（48.26cm）；"]
[null,null,"（3）、防火等级：UL-rated 94V-0；"]
[null,null,"（4）、工作温度：-10℃到60℃，存储温度：-40℃到70℃，湿度：95%（non-condensing）；"]
[null,null,"（5）、插拔次数：≥1500次；"]
[null,null,"（6）、提供1U 24口规格，符合UL 94V-0阻燃性标准；"]
[null,null,"（7）、非屏蔽模块化空架；"]
[null,null,"（8）、标准19英寸结构化设计，可直接安装在标准机架或机柜上。"]
[3,"配线架（世赛专用）","（1）、19英寸25口语音配线架；","个",10]
[null,null,"（2）、标准19英寸结构化设计，性能超过TIA/EIA568B和ISO/IEC11801标准，可直接安装在标准机架或机柜上；"]
[null,null,"（3）、适用线径为23~26 AWG线缆；"]
[null,null,"（4）、防潮、抗冲击设计，物理性能高；"]
[null,null,"（5）、标准25端口、高度：1U；模块端口为PCB电路制作、固定化。"]
[4,"光纤配线架（世赛专用）","（1）、12口SC双个光纤配线架；","个",10]
[null,null,"（2）、耦合接口：12口SC;"]
[null,null,"（3）、结构紧凑，用于光纤熔接、光路调整、光缆保护等;"]
[null,null,"（4）、高度为1U适合于标准机柜或机架;"]
[null,null,"（5）、引入光缆进入机架时，其弯曲半径不小于光缆直径1.5倍;"]
[null,null,"（6）、光纤光缆穿过金属板孔及沿结构件锐边转弯时，应装保护套及衬垫。纤芯、尾纤无论处于何处弯曲时，其曲率半径不小于30mm;"]
[null,null,"（7）、符合ISO/IEC 11801标准。"]
[5,"理线架","（1）、19英寸结构化设计，可直接安装在标准机架和机柜上；","个",10]
[null,null,"（2）、折页安装可打开式前壳，方便线缆管理；"]
[null,null,"（3）、更深设计的理线功能，可确保线缆弯曲半径。"]
[6,"6A类铝箔+编织网屏蔽双绞线（世赛专用）","（1）、6A类铝箔+编织网双屏蔽双绞线，4对芯径为23AWG，芯线导体:l/0.57BC，线径:1.2±0.02mm，材质：高密度PE料；","轴",10]
[null,null,"（2）、十字PE条:4.3±0.材质：高密度PE；"]
[null,null,"（3）、包带A：麦拉 宽25MM厚0.025MM，包带B:铝带宽25MM厚0.065MM；"]
[null,null,"（4）、总绞距:100±10mm绞向：右；"]
[null,null,"（5）、编织:24/4/0.12TC（屏蔽率65%以上）；"]
[null,null,"（6）、撕裂绳：500D尼龙丝一条；"]
[null,null,"（7）、外被完成外径 : 8.2±0.2mu；"]
[null,null,"（8）、绝缘平均厚度0.3mm；"]
[null,null,"（9）、外被平均厚度0.8mm；"]
[null,null,"（10）、芯线火花测试电压:AC/2.5KV；"]
[null,null,"（11）、包装规格：轴装，305m/轴；"]
[null,null,"（12）、针对外部串扰及衰减的带宽远超过标准要求的500MHz；"]
[null,null,"（13）、支持10 Gps万兆以太网网络传输要求；"]
[null,null,"（14）、最小弯曲半径：10倍线缆外径；"]
[null,null,"（15）、工作温度：-20℃ ~ +60℃，储存温度：-5℃ ~ +50℃。"]
[7,"超五类非屏蔽双绞线（世赛专用）","（1）、超五类非屏蔽双绞线，采用4对芯径为24AWG单股无氧铜线，外皮材质为PVC，CM等耐燃材料，0.56mm；","箱",10]
[null,null,"（2）、导体材料：裸铜/无氧铜，线径：￠0.505mm(24AWG)；"]
[null,null,"（3）、绝缘材料/线径：聚乙烯，￠0.92mm±0.02 mm；"]
[null,null,"（4）、成品线径：5.2mm±0.02 mm；"]
[null,null,"（5）、弯曲半径：4倍电缆直径；"]
[null,null,"（6）、拉伸强度：≤93N； 最大拉力：25lbs（11.35kg）；"]
[null,null,"（7）、传输延迟：530ns/100m max.@100MHz；"]
[null,null,"（8）、特性阻抗：100ohm±15%,1MHz to 100MHz；"]
[null,null,"（9）、包装规格：纸包装，305m/箱；"]
[null,null,"（10）、工作环境温度：-20℃到60℃,存储环境温度：-20℃到80℃。"]
[8,"大对数线缆","（1）、三类非屏蔽，25对，灰白色；","米",610]
[null,null,"（2）、每一对线缆都按照规定的色谱扭绞；"]
[null,null,"（3）、阻抗：100ohm±15%,1Mhz to 250MHz；"]
[null,null,"（4）、传输延迟：530ns/100m max.@250HMz ，延迟偏移：25 ns max；"]
[null,null,"（5）、最小弯曲半径：1英寸（4倍电缆直径）；"]
[null,null,"（6）、由25对双绞、直径为0.4的实心铜线（铜导体外具有高密度聚乙烯绝缘层，并按照全色谱标准标明颜色），26AWG，PVC护套组成；"]
[null,null,"（7）、每条大对数线缆25米。"]
[9,"室内光缆GJFJV","（1）、室内光缆，12芯，B1.1-G652单模光纤；","米",300]
[null,null,"（2）、包裹直径124.8±0.7，涂层直径254±5；"]
[null,null,"（3）、PVC紧密缓冲，凯夫拉线，黄色低烟无卤外护套；"]
[null,null,"（4）、长期敏感弯曲半径10D，短期敏感弯曲半径20D；"]
[null,null,"（5）、最低允许长期抗拉强度300N，最低允许短期抗拉强度500N；"]
[null,null,"（6）、衰减与波长最大值：1285-1330nm≤0.20dB/KM，1525-1575nm≤0.02dB/KM；"]
[null,null,"（7）、零色散波长：1312±10nm；"]
[null,null,"（8）、零分散斜率：≤0.090PS/nm²公里；"]
[null,null,"（9）、电缆截止波长λ∝：≤1260nm；"]
[null,null,"（10）、曲线（半径）≥4m；"]
[null,null,"（11）、安装温度范围-10+70（℃），安装温度-20+60（℃）。"]
[10,"信息模块（世赛专用）","（1）、6A类免打线式屏蔽信息模块；","个",360]
[null,null,"（2）、金属外壳ABS耐冲击型，UL94V-0热塑性材料弹性；"]
[null,null,"（3）、内排线盖为十字型排线盖和圆孔型两种，方便实训安装；"]
[null,null,"（4）、耐压强度：1000V(AC750V)1min无击穿和飞弧；"]
[null,null,"（5）、适用于22AWG/26AWG硬线；"]
[null,null,"（6）、传输带带宽达到500MHz；"]
[null,null,"（7）、金针：磷青铜、整体镀金；"]
[null,null,"（8）、导线端接次数≥300；"]
[null,null,"（9）、端接方式采用通用免工具进行，端接方便；                                                                                                                                                                                                                                                                                                           "]
[null,null,"（10）、绝缘电阻：500MΩ；"]
[null,null,"（11）、最大接点阻抗：20mΩ；"]
[null,null,"（12）、额定电流：1.5A（20℃）；"]
[null,null,"（13）、耐电介质电压：1000V；"]
[null,null,"（14）、工作温度：-10℃~60℃；"]
[null,null,"（15）、性能满足并超过 TIA/EIA-568-B.2-10 Cat.6A和 ISO 11801 2.1版 Class EA性能要求以及IEEE 802.3an 10G以太网传输要求。"]
[11,"信息模块（世赛专用）","（1）、超五类非屏蔽免打线式信息模块；","个",1000]
[null,null,"（2）、IDC端子：采用斜角结构并镀银10um；"]
[null,null,"（3）、可卡接22AWG～24AWG规格的芯线；"]
[null,null,"（4）、插座芯采用50u镀金；"]
[null,null,"（5）、插拔次数：≥1500次以上，打线端口支持250次以上端接；"]
[null,null,"（6）、排线盖两侧附有T568A/B两种色码标；"]
[null,null,"（7）、接头接触耐压力可达：100G/min；"]
[null,null,"（8）、接头保持力：30lbs(13.62kg)；"]
[null,null,"（9）、抗张力：133N/min；"]
[null,null,"（10）、额定电流：1.5A（20℃）；最小绝缘阻抗：500M ohms；"]
[null,null,"（11）、绝缘电压：1000VAC RMS；最小直流稳定电压：1000VAC RMS（60Hz接点到接点），1500VAC RMS（60Hz表面传导）；"]
[null,null,"（12）、插座主体采用ABS耐冲击塑料材料；"]
[null,null,"（13）、工作温度： -10℃到60℃，储存温度： -40℃到70℃。"]
[12,"水晶头","（1）、标准材质：磷铜、采用100μinch镀镍；水晶头采用全屏蔽；","盒",30]
[null,null,"（2）、二叉；"]
[null,null,"（3）、无损耗插拔次数在750次以上；"]
[null,null,"（4）、系统频率支持100MHz；"]
[null,null,"（5）、绝缘耐压：1000VAC；"]
[null,null,"（6）、电缆安装完后，拉力性能达89N；"]
[null,null,"（7）、100个/包。"]
[13,"面板","（1）规格为86mm×86mm双口网络信息面板；","个",150]
[null,null,"（2）、温度范围：-40℃～+70℃；湿度：≤85%（温度85℃±3℃）；"]
[null,null,"（3）、材料：采用PC+白色阻燃ABS塑胶或进口ABS材质，具备防撞、阻燃、抗冲击性能；"]
[null,null,"（4）、网络接口数量：2个"]
[14,"光纤跳线","（1）、SC-SC、3米、单芯、单模；","条",90]
[null,null,"（2）、超过TIA-568-C.2、ISO/IEC设计规范；"]
[null,null,"（3）、重复性：≥1000次；"]
[null,null,"（4）、重复插拨损耗：≤0.3dB；"]
[null,null,"（5）、插入损耗：≤0.3dB；"]
[null,null,"（6）、最大回损：≥35dB。"]
[15,"尾纤","（1）、9/125µm SC单模尾纤，性能很好满足千兆网络的需求，超过TIA-568-B.3，ISO 11801，ITU G.651设计规范；","条",200]
[null,null,"（2）、重复性：≥1000次；"]
[null,null,"（3）、重复插拨损耗：≤0.3dB；"]
[null,null,"（4）、插入损耗：≤0.3dB；"]
[null,null,"（5）、回波损耗：≥50dB；  "]
[null,null,"（6）、单模，SC，1.5米/条；"]
[16,"耦合器","（1）、类型：单模光纤SC双工耦合器，适配9/125μm单模光纤，支持双工双向传输，需符合YD/T1272.3标准。","个",300]
[null,null,"（2）、接口配置：双工SC方形接口，适配标准SC连接器，插拔次数≥1000次，插拔力范围200~600gf。"]
[null,null,"（3）、插入损耗：≤0.2dB（典型值），互换性误差≤0.2dB。"]
[null,null,"（4）、回波损耗：≥50dB（PC端面型）或≥60dB（APC端面型）。"]
[null,null,"（5）、工作波长：1310nm/1550nm，支持单模光纤传输。"]
[null,null,"（6）、偏振相关损耗（PDL）：≤0.1dB。"]
[null,null,"（7）、核心部件采用 氧化锆陶瓷套管，确保耐磨性与高精度对接。"]
[null,null,"（8）、外壳为高强度金属或阻燃塑料，表面防腐蚀处理，防护等级≥IP40。"]
[null,null,"（9）、结构设计：支持防尘滑门，适配器与面板兼容嵌入式安装。"]
[null,null,"（10）、工作温度：-40℃～+85℃。"]
[null,null,"（11）、湿度范围：≤85%（非冷凝）。"]
[17,"热缩管","（1）、60mm单芯光纤热缩管","包",30]
[null,null,"（2）、内径1.5mm(细)内径3.0mm(粗)"]
[null,null,"（3）、收缩速度快，有效保护熔接点"]
[null,null,"（4）、采用标准304不锈钢定位针"]
[null,null,"（5）、耐腐蚀不生锈"]
[null,null,"（6）、每包100根"]
[18,"无尘纸","（1）、发尘量低，纤维不易脱落","包",30]
[null,null,"（2）、高效吸水性能"]
[null,null,"（3）、可抗酸，抗大多数化学试剂"]
[null,null,"（4）、每包300张，规格为9'*9'。"]
[19,"螺钉螺母套装","（1）、产品名称：M6螺钉。","套",1800]
[null,null,"配置：M6*12/十字槽大扁头/镀镍"]
[null,null,"（2）、产品名称：M6卡式螺母。"]
[null,null,"配置：M6/镀镍"]
[20,"扎带","（1）、规格：5*300mm","包",30]
[null,null,"（2）、颜色：白色"]
[null,null,"（3）、材质：尼龙"]
[null,null,"（4）、每包数量：250支"]
[21,"扎带","（1）、规格：3*100mm","包",30]
[null,null,"（2）、颜色：白色"]
[null,null,"（3）、材质：尼龙"]
[null,null,"（4）、每包数量：250支"]
[22,"标签扎带","（1）、规格：4*150mm","包",30]
[null,null,"（2）、颜色：白色"]
[null,null,"（3）、材质：尼龙"]
[null,null,"（4）、每包数量：250支"]
[23,"标签纸","A4（单枚：30*40mm/空白/进口底纸）","张",60]
[24,"电工胶布","20m*18mm*0.15mm(黑色)","卷",10]
[25,"魔术贴","宽20mm/黑色/6米","卷",120]
[26,"松套层绞式轻铠装光缆GYTS","（1）、室外松套层绞式轻铠装光缆，48芯，单模；","米",300]
[null,null,"（2）、B1.1-G652单模光纤；"]
[null,null,"、结构：1.4毫米加强钢丝直径2毫米PBT松套管，波纹钢带铠装管道填充物，外护套直径9.5±0.3mm，重量97kg/km；"]
[null,null,"（3）\t、长期敏感弯曲半径10D，短期敏感弯曲半径20D；"]
[null,null,"（4）、长期抗拉强度600N，短期抗拉强度1200N；"]
[null,null,"（5）衰减与波长最大值：1285-1330nm≤0.20dB/KM，1525-1575nm≤0.02dB/KM；"]
[null,null,"（6）、零色散波长：1312±10nm；"]
[null,null,"（7）、零分散斜率：≤0.090PS/nm²公里；"]
[null,null,"（8）、线缆截止波长λ∝：≤1260nm；"]
[null,null,"（9）、曲线（半径）≥4m；"]
[null,null,"（10）、操作温度-20+70℃，安装温度-20+60℃。"]
[27,"粘米粉","500g/包/水磨粘米粉","包",30]
[28,"纸巾","150抽/包/维达","包",30]
[29,"线扣","30mm*30mm","个",300]
[30,"酒精","95%浓度/500ml/瓶","瓶",10]