{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,8],[40,2,40,8]]}
["毕节市第二届职业技能大赛“瓷砖贴面”项目耗材报价清单"]
["序号","耗材","型号","规格","单位","数量","单价（元）","总价（元）","备注"]
[1,"釉面瓷砖","白色","300mm*300mm*6m","块",1000]
[2,"釉面瓷砖","红色","300mm*300mm*6m","块",500]
[3,"釉面瓷砖","黄色","300mm*300mm*6m","块",500]
[4,"釉面瓷砖","白色","300mm*600mm*6mm","块",200]
[5,"釉面瓷砖","红色","300mm*600mm*6mm","块",100]
[6,"瓷砖胶","“德高”牌","20KG/袋","袋",20]
[7,"工地专用打灰搅拌桶",null,"桶直径30cm*高度22cm","个",40]
[8,"方形无盖垃圾桶",null,"40L","个",10]
[9,"抹灰齿形抹子","左右方齿抹灰刀","280mm*110mm*8mm","个",20]
[10,"抹灰平头抹子","平头抹灰刀","280mm*110mm*8mm","个",20]
[11,"钢卷尺",null,"卷尺长度7.5m","个",20]
[12,"靠尺","2m折叠靠尺","精度1.0mm","个",20]
[13,"游标塞尺",null,"精度0.2mm","个",20]
[14,"空鼓锤",null,"伸长长度98cm","把",20]
[15,"工地专用耐磨手套",null,null,"双","200双"]
[16,"墨线盒（防线专用）",null,"线长15m","个",20]
[17,"记号笔","防水记号笔",null,"支","100支"]
[18,"瓷砖十字卡",null,"3mm","包","300包"]
[19,"建筑铲子","方铲",null,"个",20]
[20,"电动搅拌器（抹灰用）",null,"带搅拌杆","个",5]
[21,"瓷砖切割机（手动）",null,"最大定位裁切50cm","个",400]
[22,"玻璃刀",null,"切割范围3-12mm","支",20]
[23,"瓷砖切割笔",null,"不锈钢","支",20]
[24,"填缝剂","白色",null,"包",30]
[25,"美缝铲刀","不锈钢",null,"个",20]
[26,"钢直尺","最大刻度1.5m","厚度1.5mm","把",10]
[27,"钢角尺","最大刻度600mm","厚度3mm","把",20]
[28,"铝合金找平刮尺","无刻度","长度2m","个",20]
[29,"手工仿真建筑模型",null,"比例1:100","个",8]
[30,"石膏几何模型","16个几何体为一套",null,"套",5]
[31,"建筑模型摆件","24cm*22cm*10cm","中国古建筑、高层建筑、别墅建筑、欧式建筑","个",5]
[32,"教学三角板、圆规",null,null,"套",5]
[33,"钉锤","敲击面直径3.5cm",null,"把",20]
[34,"钉子",null,"钉长3cm","盒",10]
[35,"钉子",null,"钉长4cm","盒",10]
[36,"钉子",null,"钉长5cm","盒",10]
[37,"插板","5插口","线长3m","个",20]
[38,"手推车",null,null,"个",5]
[39,"合计"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}