{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["清单"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"清单","index":0,"n_rows":11,"n_cols":7,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,6],[2,0,6,0],[2,1,6,1],[2,2,6,2],[2,4,6,4],[2,5,6,5],[2,6,6,6],[7,0,7,6],[8,0,8,6],[9,0,9,6],[10,0,10,6],[11,0,11,6]]}
["\n 毕节市第三届职业技能大赛网络安全项目-招标清单"]
["序号","项目","名称","规格","单位","数量","备注"]
[1,1,"攻防竞技系统 ","2U，12个千兆电口，2颗10核CPU，256内存，8*600GB SAS 硬盘，8通道高性能SAS RAID卡（1G缓存），双电源\n100台靶标并发授权，最多扩容授权到120台。\n内置基础知识竞赛管理模块、工具管理模块、裁判裁定模块、环境管理模块、题目管理模块等。提供软件更新服务、产品保修服务、远程支持服务；提供产品安装、调试和使用服务，含3小时内的现场产品使用培训。建议80人-120人用户规模选用此型号 ","套",1]
[{"$nulls":3},"系统软件：至少 100 台靶标并发授权。内置基础知识竞赛管理模块、工具管理模块、裁判裁定模块、环境管理模块、题目管理模块等。\n1.基础知识竞赛题目，内置至少 1000 个选择题，包含基本能力测评、安全工具、安全模型体系、安全管理、安全设计运维、密码学、应用安全、恶意代码、数据安全、法律法规、渗\n透 Web、物理安全、系统安全、终端安全、网络安全等相关知识，适用于海选比赛。\n2.CTF（Capture the Flag）夺旗竞赛模块，至少包含 150 道CFT 题目，包含 CRYPTO、Stega、MISC、WEB、PWN、Reverse 等相关题目。\n3.攻防混战（Attack-Defensive Melee）系统，用于组织攻防混战竞赛，可以多个队伍互相攻防渗透，分别统计各队成绩。\n4.平台系统采用 B/S 架构，内置竞赛管理、训练管理、题目管\n理、工具管理、账号管理、队伍管理、系统管理等模块；\n5.平台支持数据展示功能，可针对系统的题目数量、虚拟机数\n量、竞赛数量、虚拟机启动数量进行展示；\n★6.平台支持协作管理员、题目审核员角色账号创建，协作管理员有竞赛编辑、人员及题目关联、竞赛中过程管控等权限，题目审核员有题目的创建、编辑、验证等权限；（提供功能截图并加盖原厂商公章）；\n7.平台支持个人及团体参赛方式的理论赛、解题赛、攻防赛竞赛模式，并可根据需求进行竞赛形式自由组合；\n8.理论赛题目支持固定选题、全员随机、团队内分配三种选题下发策略，团队内分配可按题目类型、题目分类、初级、中级、高级进行设置，同时支持初级、中级、高级分值设置，以满足团队内成员题目不同但团队与团队之间题目相同的场景需求；\n9 .平台支持竞赛中环境管理，记录队伍启动、关闭、还原次数，支持题目的查看、启动关闭、还原，攻防赛支持环境检测，记录服务异常情况，并支持对服务不可用队伍进行处罚；\n10.平台支持训练管理，统计训练总人数、训练通过率、训练题目数量、错题率等数据信息；\n11.平台支持解题赛、攻防赛实时 3D 可视化动态展示，展示数据主要有答题动态、攻击路径、排行榜、得分趋势、得分详情等，布局上适用不同队伍、不同题目分布，适配常规分辨外，还可适配 32:9 分辨率；\n12.平台内置包含 CRYPTO、MISC、WEB、PWN、Revers 方向至少150 道解题赛题目、至少 20 道攻防赛题目，并配有解题思路，方便组织竞赛及日常训练；\n★13.平台支持网络控制、动态 flag、随机附件随机 flag、虚拟机动态密码、服务检测、Writeup、终端 IP 段验证、提交间隔时间限制、日志记录等多种防作弊手段；（提供功能截图并加盖原厂商公章）\n14.平台支持竞赛中题目答题详情、队伍答题详情的管理，支持具体分值、正确率、提交次数、答题进度、提交人次、被攻击次数、提交时间等数据展示；\n★15.平台支持准备模式、全通模式、解题模式、解题+加固模式、加固模式、攻防模式的网络控制，各模式之间一键配置，分别对平台、题目进行访问控制、环境隔离控制。（提供功能截图并加盖原厂商公章）\n★16.平台支持终端 IP 段输入验证、登录绑定，从平台自有功能上实现各团队题目环境隔离，无需安装 VPN；（提供功能截图并加盖原厂商公章）\n★17.平台支持单账号赛前模拟测试，测试过程中管理员可在选手角色与管理员角色之间一键切换，无需多账号之间切换；（提供功能截图并加盖原厂商公章）\n★18．平台支持题目、竞赛双策略计分规则，题目计分规则支持固定、动态、系数、零和多种方式，竞赛计分规则支持所得分值、所得分值/第一名所得分值两种基数计分方式；（提供功能截图并加盖原厂商公章）\n\n"]
[{"$nulls":3},"网络安全设备供应制造商提供“CNVD国家信息安全漏洞共享平台”发布的支撑单位工作贡献2023年度的贡献排名证明：支撑单位工作贡献排名（2023-01-01-2023-12-31）贡献值不能低于20000个贡献值；\n注：贡献值以国家信息安全漏洞共享平台官网（ https://www.cnvd.org.cn）显示的数据值为准。提供国家信息安全漏洞共享平台官网（ https://www.cnvd.org.cn）截图证明并加盖产品制造商公章，"]
[{"$nulls":3},"为体现网络安全设备供应制造商在本地服务能力，网络安全设备供应制造商在贵州需拥有全资子公司，提供公司在贵州注册营业执照（提供复印件并加盖公司公章）"]
[{"$nulls":3},"网络安全设备供应制造商拥有自主知识产权的众测平台（主要针对网络安全渗透测试与漏洞发现的平台，可借助国内外网络安全白帽子力量进行网络安全评估与测试）：提供众测平台上不能低于100000 人的白帽子证明文件；\n注：提供官网截图与网址且同时提供软件著作权证书证明加盖原厂商公章，证书需体现“漏洞”等关键字，著作权人为本次投标的产品制造商原厂商。）"]
["投标单位需注意："]
["1、中标单位需要合同签订后3天内将货物送达需求方指定地点。"]
["2、因本次货物招标为竞赛所需的设备、材料，中标单位须在竞赛期间提供不低于5名技术人员、为期5天保障此次大赛的顺利举行。"]
["3、中标单位须在竞赛开始前5天为需求方完成赛前场地、设备、材料布置、技术指导等工作。"]