{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet2"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet2","index":0,"n_rows":57,"n_cols":5,"rows_kept":57,"merged":[[0,0,0,4],[53,0,53,2],[53,3,54,4],[54,0,54,2]]}
["询价清单"]
["序号","名  称","规格（型号）","单位","数量"]
[1,"数控车刀刀柄","银色压块尖棱形正刀刀柄MVJNR2020K16","把",20]
[2,"尖棱形刀片（配1刀柄）","VNMG160404AK-CH01","片",500]
[3,"树脂","DM12-V2工作模型材料","瓶",10]
[4,"PLA耗材","Hyper Series PLA 1.75mm 1Kg","卷",50]
[5,"钢用螺纹铣刀","3牙M10*1.5*8","把",10]
[6,"钢用螺纹铣刀","3牙M12*1.75*10","把",10]
[7,"钢用螺纹铣刀","3牙M14*2.0*10","把",10]
[8,"钢用螺纹铣刀","3牙M20*2.5*16","把",10]
[9,"铝用螺纹铣刀","3牙M10*1.5*8","把",5]
[10,"铝用螺纹铣刀","3牙M12*1.75*10","把",5]
[11,"铝用螺纹铣刀","3牙M14*2.0*10","把",5]
[12,"铝用螺纹铣刀","3牙M20*2.5*16","把",10]
[13,"钻头(钢用）","直径12.5","个",10]
[14,"钻头(钢用）","直径10.5","个",10]
[15,"钻头(钢用）","直径8.5","个",10]
[16,"钻头(钢用）","直径17.5","个",10]
[17,"刀柄","渗碳动平衡BT40-ER32-70L","个",16]
[18,"刀柄","渗碳动平衡BT40-ER32-150L","个",8]
[19,"尼龙实心棒","直径60*1米","根",100]
[20,"尼龙实心棒","直径65*1米","根",100]
[21,"尼龙实心棒","直径70*1米","根",100]
[22,"尼龙板","1000*20*80","块",100]
[23,"尼龙板","1000*30*80","块",100]
[24,"铝板（6061）","82*82*35","块",100]
[25,"铝板（6061）","120*80*35","块",100]
[26,"铝板（6061）","82*82*25","块",1000]
[27,"铝板（6061）","82*82*30","块",1000]
[28,"铝块（6061）","82*82*20","块",1000]
[29,"铝棒（6061）","Φ50*2500","条",20]
[30,"45号钢板（毛料）","100*80*8","块",1000]
[31,"桌面型5轴铣床",null,"台",1]
[32,"机械制图绘图板","A3/8k","块",200]
[33,"机械制图绘图板","A2/4k","块",200]
[34,"丁字尺","60cm","把",200]
[35,"丁字尺","45cm","把",260]
[36,"直尺","40+50+60","套",200]
[37,"直尺","20+30","套",200]
[38,"钢直尺","30cm","把",80]
[39,"钢三角尺","30cm","把",80]
[40,"两头开口扳手","6-27（10+1件）","套",60]
[41,"活动扳手","10寸","把",50]
[42,"活动扳手","8寸","把",50]
[43,"平底铣刀","6*18*50L*3F","把",20]
[44,"平底铣刀","6*24*75L*3F","把",20]
[45,"平底铣刀","8*24*60L*3F","把",20]
[46,"平底铣刀","8*30*75L*3F","把",20]
[47,"平底铣刀","10*30*75L*3F","把",20]
[48,"平底铣刀","10*40*100L*4F","把",10]
[49,"游标卡尺","游标卡尺0-150不锈钢整体闭式  不锈钢材质","把",40]
[50,"游标卡尺","游标卡尺0-200不锈钢整体闭式  不锈钢材质","把",5]
["总价",null,null,"大写"]
["联系人：",null,null,"地址："]
["电话："]
[]
[" "]